**Detalle e-Gate 5 de**

**Pruebas y Validaciones – SCP**

**28 diciembre, 2022**

Contenido

[1.4 Informe detallado 6](#_Toc123131786)

[**1.4.1 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1075- Flujo estándar** 6](#_Toc123131787)

[**1.4.2 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1076 - Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido)** 9](#_Toc123131788)

[**1.4.3 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1077 - Validación de vuelo 1: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo hoy** 12](#_Toc123131789)

[**1.4.4 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1078 - Validación de vuelo 2: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo mañana** 15](#_Toc123131790)

[**1.4.5 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1079 - Validación de vuelo 3: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo ayer** 18](#_Toc123131791)

[**1.4.6 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1080 - Validación de vuelo 4: Vuelo de origen no MVD + fecha de vuelo hoy** 21](#_Toc123131792)

[**1.4.7 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1081 - Validación de vuelo 5: vuelo de origen no MVD + fecha de vuelo mañana** 24](#_Toc123131793)

[**1.4.8 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1082 - Validación de vuelo 6: Vuelo con origen diferente a MVD + fecha de vuelo ayer** 27](#_Toc123131794)

[**1.4.9 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1083 - Validación de vuelo 7: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo NULL** 30](#_Toc123131795)

[**1.4.10 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1084 - Validación de vuelo 8: Vuelo de origen diferente a MVD + fecha de vuelo NULL** 33](#_Toc123131796)

[**1.4.11 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1085 - Validación de vuelo 9: Origen NULL+ fecha hoy** 36](#_Toc123131797)

[**1.4.12 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1086 - Validación de vuelo 10: Origen de vuelo NULL+ fecha de mañana** 39](#_Toc123131798)

[**1.4.13 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1087 - Validación de vuelo 11: Origen NULL+ fecha de vuelo ayer** 42](#_Toc123131799)

[**1.4.14 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1088 - Validación de vuelo 12: Origen NULL+ fecha de vuelo NULL** 45](#_Toc123131800)

[**1.4.16 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1090 - Alarma de puerta - Puerta trasera** 48](#_Toc123131801)

[**1.4.17 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1091 - Alarma de puerta - Puertas bloqueadas** 52](#_Toc123131802)

[**1.4.18 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1092 - Alarma de puerta - Puertas forzadas** 56](#_Toc123131803)

[**1.4.19 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1093 - Alarma de puerta – Pasajero no detectado** 57](#_Toc123131804)

[1.4.20 Otros casos de prueba 60](#_Toc123131805)

[**1.4.20.1 Abra y cierre las puertas de eGate desde el inspector.** 60](#_Toc123131806)

[**1.4.20.2 Abrir las puertas de eGate desde el inspector.** 61](#_Toc123131807)

[**1.4.20.3 Reinicio de la pasarela desde el inspector** 62](#_Toc123131808)

[**1.4.20.4 Alarma de objeto abandonado** 63](#_Toc123131809)

[**1.4.20.5 Persona parada al otro lado de la puerta donde se encuentra el sensor** 66](#_Toc123131810)

[**1.4.20.6 Destino del vuelo NULL + fecha del vuelo de hoy** 68](#_Toc123131811)

[**1.4.20.7 Destino del vuelo numérico + fecha del vuelo de hoy** 70](#_Toc123131812)

[**1.4.20.8 Destino del vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy** 72](#_Toc123131813)

[**1.4.20.9 Destino compuesto por cuatro caracteres** **+ fecha del vuelo de hoy** 74](#_Toc123131814)

[**1.4.20.10 Destino compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy** 76](#_Toc123131815)

[**1.4.20.11 Origen compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy** 78](#_Toc123131816)

[**1.4.20.12 Origen compuesto por cuatro caracteres + fecha de vuelo de hoy** 80](#_Toc123131817)

[**1.4.20.13 Origen formado por números + fecha de vuelo de hoy** 82](#_Toc123131818)

[**1.4.20.14 Origen consistente en caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy** 84](#_Toc123131819)

[**1.4.20.15 Código de vuelo nulo + fecha de vuelo de hoy** 86](#_Toc123131820)

[**1.4.20.16 Código de vuelo numérico + fecha de vuelo de hoy** 88](#_Toc123131821)

[**1.4.20.17 Código del vuelo alfabético + fecha del vuelo de hoy** 90](#_Toc123131822)

[**1.4.20.18 Código de vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha del vuelo de hoy** 92](#_Toc123131823)

[**1.4.20.19 Escanear embarque con código de vuelo de menos de 8 caracteres** 94](#_Toc123131824)

[**1.4.20.20 Escanear embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres** 96](#_Toc123131825)

[**1.4.20.21 Escanear embarque con un asiento de vuelo de más de 4 caracteres** 98](#_Toc123131826)

[**1.4.20.22 Escanear el embarque con un asiento de vuelo de menos de 4 caracteres** 100](#_Toc123131827)

[**1.4.20.23 Escanear embarque con un asiento con valor alfabético** 102](#_Toc123131828)

[**1.4.20.24 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a caracteres especiales** 104](#_Toc123131829)

[**1.4.20.25 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a solo números** 106](#_Toc123131830)

[**1.4.20.26 Escanear la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado** 108](#_Toc123131831)

[**1.4.20.27 Escanear el embarque de un pasajero con el mismo asiento que otro pasajero que no confirma el embarque** 110](#_Toc123131832)

[1.4.21 Anexos 112](#_Toc123131833)

[**Anexo A** 112](#_Toc123131834)

Hoja de control

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organización** | Soluciones EC | | |
| **Entregable** | Detalle e-Gate 5 de Pruebas y Validaciones – SCP | | |
| **Autor** | Pruebas | | |
| **Versión/Edición** | 0400 | **Versión de fecha** | 28/12/2022 |
| **Aprobado por** |  | **Fecha de aprobación** |  |
|  |  | **Número total de páginas** | 112 |

Registro de cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Causa del cambio** | **Responsable del Cambio** | **Fecha de cambio** |
| 0100 | Versión inicial | Ailyn del Pino Acosta | 19/12/2022 |
| 0200 | Adición de los mensajes que devuelve el inspector | Ailyn del Pino Acosta | 21/12/2022 |
| 0300 | Actualización de documento | Ailyn del Pino Acosta | 22/12/2022 |
| 0400 | Actualizar título del documento y subtítulos | Ailyn del Pino Acosta | 28/12/2022 |

Control de distribución

|  |
| --- |
| **Nombre y apellidos** |
| Ailyn del Pino Acosta |

# Informe detallado

## **1.4.1 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1075- Flujo estándar**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta la tarjeta de embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Tarjeta de Embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |
| **Aceptar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para que cruce las puertas  -Puertas abiertas  -Pantalla SC0005 | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá:  -Cerrar puertas  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.2 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1076 - Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido)**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque no válida con origen distinto de MVD** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque no válida con origen distinto de MVD. | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Tarjeta de Embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué debe hacer el sistema cuando se enfrenta a un código de barras no válido?  -¿Qué mensaje debe aparecer en el inspector en ambos casos? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.3 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1077 - Validación de vuelo 1: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual y origen MVD** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque válida | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |
| **Aceptar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para que cruce las puertas  -Puertas abiertas  -Pantalla SC0005 | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá:  -Cerrar puertas  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006(Ocupado)  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.4 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1078 - Validación de vuelo 2: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo mañana**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para el día siguiente** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de mañana (más de 8 horas de diferencia respecto al vuelo). | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP.  -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de mañana (menos de 8 horas de diferencia respecto al vuelo). | NO PROBADO |  |  |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Boarding pass, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.5 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1079 - Validación de vuelo 3: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo ayer**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque del día anterior** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de ayer | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de la tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector cuando se reprograma un vuelo? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: Vuelo despegado |

## **1.4.6 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1080 - Validación de vuelo 4: Vuelo de origen no MVD + fecha de vuelo hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen que no sea MVD para la fecha de hoy** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un origen que no sea MVD y la fecha de hoy | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechaza transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 |  |  |  | El sistema:  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? |  |  | Vision-Box |

## **1.4.7 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1081 - Validación de vuelo 5: vuelo de origen no MVD + fecha de vuelo mañana**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un origen que no sea MVD con fecha del día siguiente al vuelo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un origen diferente a MVD y día siguiente | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP.  -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿La origen no valida aquí? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.8 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1082 - Validación de vuelo 6: Vuelo con origen diferente a MVD + fecha de vuelo ayer**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un origen que no sea MVD con fecha del día anterior al vuelo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un origen que no sea MVD con fecha al día anterior al vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechaza transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿No se valida el origen del vuelo? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: Vuelo despegado |

## **1.4.9 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1083 - Validación de vuelo 7: Vuelo de origen MVD + fecha de vuelo NULL**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin fecha de vuelo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin fecha de vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: El BCBP es invalido |

## **1.4.10 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1084 - Validación de vuelo 8: Vuelo de origen diferente a MVD + fecha de vuelo NULL**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin origen MVD y sin fecha de vuelo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin origen MVD y sin fecha de vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿La origen no se valida aquí? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: El BCBP es invalido |

## **1.4.11 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1085 - Validación de vuelo 9: Origen NULL+ fecha hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen NULL para el día actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío para la fecha actual | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 |  |  |  | El sistema:  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto |  | Vision-Box |

## **1.4.12 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1086 - Validación de vuelo 10: Origen de vuelo NULL+ fecha de mañana**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen de vuelo NULL para el día siguiente** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío y fecha de mañana | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP.  -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -No se muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿El origen no se valida aquí? | Alto | falso | Vision-Box |

## **1.4.13 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1087 - Validación de vuelo 11: Origen NULL+ fecha de vuelo ayer**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen NULL para el día anterior al vuelo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío y fecha del día anterior al vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿La origen no valida aquí? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: Vuelo despegado |

## **1.4.14 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1088 - Validación de vuelo 12: Origen NULL+ fecha de vuelo NULL**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen y fecha de vuelo ambos NULL** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío y sin fecha | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector?  -¿No se valida el origen aqui? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| El inspector muestra como mensaje: El BCBP es invalido |

## **1.4.16 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1090 - Alarma de puerta - Puerta trasera**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0,  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |
| **Alarma de portón trasero El pasajero cruza las puertas con otro pasajero** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Dos pasajeros cruzan las puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0005  -Las puertas de eGate están abiertas  -Mostrar icono y mensaje en el inspector  -Continuar rechazando transacción | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0005  -Las puertas de eGate están abiertas  -Dos pasajeros cruzan las puertas  -Se muestra en el inspector el ícono y mensaje de la alarma resaltando en rojo  -Continuar rechazando transacción |  |  | verdadero |  |
| **Rechazar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Se instruye al pasajero para que reciba asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá:  -El pasajero debe buscar asistencia  -Pantalla SC0004  -Volver al estado inicial | -No se solicita al pasajero que busque asistencia.  -La pantalla SC0004 no se muestra  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? |  | falso | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: TAILGATEMEDIAID |

## **1.4.17 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1091 - Alarma de puerta - Puertas bloqueadas**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0,  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  -Continuar aceptando transacción |  |  |  |  |
| **Alarma Bloqueo Puertas** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero activa la alarma de bloquear puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0005 para notificar al pasajero  -Las puertas de eGate están abiertas  -Mostrar en el Inspector Puertas bloqueadas icono alarma y mensaje  -Continuar aceptando transacción | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0005 para notificar al pasajero  -Las puertas de eGate están abiertas  -El pasajero cruza a través de las puertas y se para, donde están los sensores  -Mostrar en el Inspector Puertas bloqueadas icono alarma y mensaje  -Continuar aceptando transacción | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Medio | verdadero | Vision-Box |
| **Aceptar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar  puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  - Instruir al pasajero para que cruce las puertas  -Puertas abiertas  -Pantalla SC0005 | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá:  -Cerrar puertas  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Cierra puertas  -Vuelve al estado inicial |  |  | verdadero |  |

## **1.4.18 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1092 - Alarma de puerta - Puertas forzadas**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puertas forzadas por pasajeros** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero activa la alarma de puertas forzadas | Interior Pantalla: SC0001 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0001 para notificar al pasajero  -Los eGate están cerrados  -Mostrar en Inspector Puertas forzadas icono alarma y mensaje | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0001 para notificar al pasajero  -Los eGate están cerrados  -El pasajero fuerza las puertas  -Muestra en el inspector el ícono y mensaje de la alarma | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Medio | verdadero | Vision-Box |

## **1.4.19 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1093 - Alarma de puerta – Pasajero no detectado**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |
| **Aceptar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para que cruce las puertas  -Puertas abiertas  -Pantalla SC0005 | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero no cruza el  Puertas y se vence el tiempo de espera |  | El sistema deberá:  -Cerrar puertas  -Volver al estado inicial | El sistema:  -Cierra puertas  -Vuelve al estado inicial | ¿Qué alarma y mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | verdadero | Vision-Box |

# 1.4.20 Otros casos de prueba

## **1.4.20.1 Abra y cierre las puertas de eGate desde el inspector.**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abra y cierre las puertas eGate del inspector** | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Abrir y cerrar las puertas de eGate lleva demasiado tiempo desde el inspector. |  |  | ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir y cerrar las puertas de eGate del inspector? | Bajo |  | Vision-Box |

## **1.4.20.2 Abrir las puertas de eGate desde el inspector.**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abra las puertas de eGate del inspector** | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Las puertas eGate están cerradas y el inspector muestra la opción Cerrar todas las puertas en lugar de Abrir todas las puertas. Véase el anexo A. | El inspector muestra la opción Abrir todas las puertas. | El inspector muestra la opción Cerrar todas las puertas | Bajo | falso | Vision-Box |

## **1.4.20.3 Reinicio de la pasarela desde el inspector**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reiniciar la pasarela desde el inspector** | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Cuando la puerta de enlace se reinicia desde el inspector, inicialmente se muestra fuera de servicio. |  | Inicialmente se muestra fuera de servicio. | ¿Qué pantalla debe mostrar la pasarela al reiniciarse desde el inspector? | Bajo | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.4 Alarma de objeto abandonado**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  - La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá:  -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detectar la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá:  -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP  -El servicio recibe la solicitud del sistema  -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | {  "código": 0  "idTransactionEP": 0,  "message": "Boarding correcto"  } | El sistema deberá:  Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |
| **Aceptar transacción** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para que cruce las puertas  -Puertas abiertas  -Pantalla SC0005 | El sistema:  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  |  | El sistema:  -El pasajero atraviesa las puertas dejando un objeto abandonado  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -Definir el resultado esperado en caso de abandono del objeto por parte del pasajero  -¿Qué alarma y mensaje debe mostrar el inspector cuando se enfrenta a un objeto abandonado? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.5 Persona parada al otro lado de la puerta donde se encuentra el sensor**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual con un pasajero al otro lado de la puerta junto al sensor.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque |  | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  - La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual con un pasajero al otro lado de la puerta junto al sensor. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado con un pasajero al otro lado de la puerta, junto al sensor? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.6 Destino del vuelo NULL + fecha del vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con destino nulo para el día actual** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | Pasajero presenta tarjeta de embarque Destino nulo |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado para un destino nulo? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.7 Destino del vuelo numérico + fecha del vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un valor numérico de destino para el día actual.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | Pasajero presenta tarjeta de embarque Destino Numérico |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado para un destino numérico? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.8 Destino del vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un destino con un valor igual a caracteres especiales para el día actual.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un valor igual a caracteres especiales como destino. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un destino con valor de carácter especial?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.9 Destino compuesto por cuatro caracteres** **+ fecha del vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de cuatro caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de cuatro caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un destino que consta de cuatro caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.10 Destino compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de dos caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de dos caracteres |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un destino que consta de dos caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.11 Origen compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de dos caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de dos caracteres |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consta de dos caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.12 Origen compuesto por cuatro caracteres + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque cuyo origen consta de cuatro caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque cuyo origen consta de cuatro caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consta de cuatro caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.13 Origen formado por números + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen numérico** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen numérico. |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen numérico?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.14 Origen consistente en caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de caracteres especiales** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de caracteres especiales. |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consiste en caracteres especiales?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.15 Código de vuelo nulo + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con código de vuelo nulo** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo nulo |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo nulo?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.16 Código de vuelo numérico + fecha de vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código de vuelo igual a un número** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo numérico. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo numérico?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.17 Código del vuelo alfabético + fecha del vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código del vuelo alfabético** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo alfabético. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo alfabético?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.18 Código de vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha del vuelo de hoy**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código de vuelo compuesto por caracteres especiales.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo compuesto por caracteres especiales. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo que consta de caracteres especiales?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.19 Escanear embarque con código de vuelo de menos de 8 caracteres**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un código de vuelo de menos de 8 caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo de menos de 8 caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo de menos de 8 caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.20 Escanear embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo con más de 8 caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |

## **1.4.20.21 Escanear embarque con un asiento de vuelo de más de 4 caracteres**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento de vuelo que consta de más de 4 caracteres** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento que consta de más de 4 caracteres. (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento que consta de más de 4 caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.22 Escanear el embarque con un asiento de vuelo de menos de 4 caracteres**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento que consta de menos de 4 caracteres.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento que consta de menos de 4 caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento de menos de 4 caracteres?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.23 Escanear embarque con un asiento con valor alfabético**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento que tiene un valor alfabético.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento con un valor alfabético. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento formado por valor alfabético?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: Boarding no válido |

## **1.4.20.24 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a caracteres especiales**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento compuesto por caracteres especiales** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento compuesto por caracteres especiales |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento compuesto por caracteres especiales?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: Boarding no válido |

## **1.4.20.25 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a solo números**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento compuesto solo por números** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá:  -Instruir al pasajero para escanear BCBP  -Pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento compuesto solo por números. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero para que cruce las puertas  -Abre las puertas  -Muestra la pantalla SC0005  -El pasajero entra por la puerta  -Cierra puertas  -Muestra la pantalla SC0006  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento que consiste solo en números?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## **1.4.20.26 Escanear la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque de un pasajero que ya ha embarcado. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un pasajero que presenta embarque de un pasajero ya embarcado?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El pasajero ya embarcó |

## **1.4.20.27 Escanear el embarque de un pasajero con el mismo asiento que otro pasajero que no confirma el embarque**

**Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque.** | | | | | | | | |
| **Paso** | **Descripción** | **Datos** | **Resultado esperado** | **Resultado real** | **Por definir** | **Prioridad**  Alto,  Medio o bajo | **Pasa** | **Responsable** |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema:  -Instruye al pasajero para escanear BCBP  -Muestra la pantalla SC0001  -Las puertas de eGate están cerradas  -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo  -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero presenta la tarjeta de embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque. |  |  | El sistema:  -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP  -Detecta la tarjeta de embarque  -Lector de código de barras LED: apagado  -Instruye al pasajero a buscar asistencia  -Muestra la pantalla SC0004  -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un pasajero que presenta embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque?  -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
| El inspector muestra el mensaje: El pasajero ya embarcó |

# 1.4.21 Anexos

## **Anexo A**

